2017년도 하반기 청정생산기반전문기술개발사업

신규후보과제 인터넷공시 안내

2017년도 하반기 청정생산기반전문기술개발사업의 과제기획 초안을 아래와 같이 인터넷을 통해 공시하오니 관심 있는 분께서는 의견을 개진하여 주시기 바랍니다.

【공시 내용】

□ 공시기간 : 2017. 6. 27. (화) ~ 7. 3. (월) (7일간)

□ 의견수렴 : 산업기술지원사이트(itech.keit.re.kr)을 통해 의견 제출

□ 대상과제 : 총 5개 과제(품목 공고 규모의 약 1.5배수)

※ 상세 내용은 별첨 참고

번호	과제명
1	친환경설계를 고려한 재활용소재 적용 소형 정보통신기기 부품 개발
2	산업용 보일러 효율개선을 위한 정밀 공연비 능동제어기 및 배기관 체적평균 배출농도 측정 장치의 개발
3	섬유염색 공정의 대기오염 저감을 위한 스마트 제어 텐터시스템 개발
4	연포장 인쇄공정의 VOC 부하량 및 에너지 절감기능을 탑재한 배가스 재사용 통합시스템 개발
5	전기 도금 공정의 폐수 저감 시스템 개발

【인터넷공시 의견등록 방법】

① 산업기술지원 사이트 (http://itech.keit.re.kr)에 접속 후 로그인

※ 회원이 아닌 경우, 신규 회원가입 후 의견등록 가능

② 화면 상단 메뉴 중 ‘온라인사업관리’ 선택

③ 화면 좌측 메뉴 중 ‘인터넷공시 의견등록’ 클릭

→ ‘매뉴얼 보기’ 버튼을 클릭하여 의견 등록 방법 확인

→ 접수가능 목록에서 양식의 ‘파일’ 버튼을 클릭하고, 작성파일(한글)을 다운로드하여 내용 숙지

→ 우측 접수의 ‘신청’ 버튼 클릭

④ 안내문의 내용을 숙지 후 ‘신규등록’ 버튼 클릭

⑤ [제출대상공고]의 인적사항 확인(기존 가입정보 확인, 필요시 수정가능)

⑥ [의견등록]의 우측 ‘후보과제 다운로드’ 버튼을 클릭하여 후보과제 내용 확인

⑦ [의견등록]의 과제목록을 확인하여 의견이 있는 과제명의 우측 ‘의견첨부’ 버튼 클릭

⑧ [과제의견](50자 이상 1,200자 이내)을 입력하고, 필요 시 양식에 따라 부가의견 [파일 첨부](HWP/PDF) 후, ‘저장’ 버튼을 클릭하여 저장

⑨ 내용등록이 완료되었다면 ‘접수완료’ 버튼을 클릭하여 제출

【유의사항】

□ 기간 내 제출된 의견을 최종 공고 시 활용할 예정입니다.

□ 우편, 이메일, 직접방문 등 전산등록 이외의 제출은 불가합니다.

□ 개인별 제출 의견 수의 제한은 없습니다.

□ 공시 접수 종료일 24시까지 제출 가능하나, 각종 문의는 18시까지가능하므로 사전 등록을 권장 드립니다.

【문의처】

구분	문의처
전산등록(itech.keit.re.kr)	R&D상담 콜센터	1544-6633
인터넷 사전 공시내용 등	섬유화학금속팀	k989@keit.re.kr 053-718-8313

【향후 일정】

□ 2017. 7월 초 : 신규지원과제 공고 예정

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[붙임1] 인터넷공시 의견작성 양식

청정생산기반전문기술개발사업 후보품목과제 의견

□ 과제 개요

품 목 명	/* 후보 품목명 */

□ 의견 제안자

성 명
소속기관명
연락처

□ 의견 내용

/* 품목의 개념, 지원범위, 중소․중견기업 지원필요성, 글로벌경쟁력 확보 가능성 등에

관련하여 의견 작성 */

[붙임2] 후보품목 상세 내용

품목명	(1) 친환경설계를 고려한 재활용소재 적용 소형 정보통신기기 부품 개발
개념	o 환경성, 경제성이 우수한 순환자원을 확보하고, 국내외 환경규제 사전예방을 위해 소형 정보통신기기의 재활용용이 설계(소재, 구조개선) 및 재활용 소재 적용 기술
지원범위	o 소형 정보통신기기 외관부품의 소재 단일화·재활용용이 구조 설계 - 재활용소재 적용 비율 극대화를 위한 재활용소재(ABS 등) 선별기술 - 재활용소재 적용에 따른 온실가스 저감 효과 검증
중소· 중견기업 지원 필요성	o 제품의 재활용소재 적용은 주로 대기업 중심이며, 중소‧중견기업의 기업경쟁력 확보로 대내외 신규 환경규제의 탄력적 대응이 필요 - 소형 정보통신기기 중 소형프린터는 세계시장 점유율 2위로 친환경설계를 고려한 제품 개발시 차년도 상용화 및 타모델군 적용 가능 - 소형프린터 외관부품에서의 고강도 재활용소재 개발 이후, 타전기전자제품군(셋톱박스, 프린터, 냉장고, TV 등)으로 확대 가능
글로벌경쟁력 확보 가능성	o 국내외 소형 정보통신기기 부품의 80% 재활용소재 적용 제품이 전무한 상태로, 원재료 강도 유지 및 온실가스 배출량 절감 예상 - 재활용소재, 친환경설계 적용으로 원가절감, 기술력 확보로 기술의 경제성 목표 달성 가능 - 전세계적 자원고갈의 대안으로 EU, 미국 등의 순환자원의 중요성이 부각되고 있으며, 국내외 신규 환경규제*에 선제적 대응 가능 * (EU) 재활용소재 관련 표준 및 규제(ErP)적용 예정, (한) 자원순환기본법, 순환이용성 평가 내

품목명	(2) 산업용 보일러 효율개선을 위한 정밀 공연비 능동제어기 및 배기관 체적평균 배출농도 측정 장치의 개발
개념	o 산업용 소형보일러(0.5~10톤)의 연속적 저공연비 연소를 실현하고, 배기가스의 초정밀 측정을 통해 연소시스템을 능동 제어하는 기술
지원범위	o 흡기-배기 정보 연계형 보일러 효율향상 프로세스 및 연소시스템 Active controller 개발 - 질량유량과 배기가스(O2, CO) 연동 분석기반 보일러 최적화 알고리즘 개발 및 연소기-공급계통 능동제어 기술 개발 o TDLAS 기반 현장 적용형 선적분 산출 방식의 초정밀 배출농도 측정 장치 개발 - 실시간 측정값 적용이 가능한 TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 방식 배기가스 정밀 계측기술 개발 o 산업체 실증 및 온실가스 감축 인정을 위한 배출계수 개발 - 업종별·규모별 5개 기업 대상 기술 적용성 평가 및 기술적용 기업의 온실가스 감축 연계
중소· 중견기업 지원 필요성	o 중소·중견 기업에서 주로 사용하는 10톤 이하 산업용보일러에는 흡-배기 연동의 능동제어장치가 거의 보급되어 있지 않음 - 국내 산업용 보일러는 전체 산업에너지의 약 50%를 차지(약 4만대 운용 중) - 기술개발 시 중소기업 주력 보급기인 저녹스형 0.5톤 보일러에 흡기 모터가 부착되어 용이한 설치가 가능 o 생산원가 중 연료비 비율이 높은 제조업 중소기업을 중심으로 연소설비 효율향상이 절실
글로벌경쟁력 확보 가능성	o 중국의 환경보호법 강화(‘17년 4월 시행) 등, 국내·외 고효율 연소설비 수요가 급증하고 있어, 규제대응을 위한 저공해성 설비와 제조기업의 원가절감을 위한 경쟁력을 갖춘 공급기술 확보 가능

품목명	(3) 섬유염색 공정의 대기오염 저감을 위한 스마트 제어 텐터시스템 개발
개념	o 염색·가공 공정에서 발생하는 환경규제(환통법, 블루사인) 대상 대기오염물질과 악취를 저감하고 에너지 효율을 향상하기 위한 텐터(tenter) 공정 제어기술 개발
지원범위	o 섬유 염색·가공 텐터(열처리가공설비)공정 스마트 제어시스템 개발 - 공정·에너지 분석 및 최적 운전조건 연구(원단 종류, 두께, 함수율에 따른 실시간데이터 분석) - 운전조건 모니터링 시스템 개발 - 텐타 자동운전제어와 연계한 급배기 Balance 제어 기술 개발 - 텐타 배기가스 악취 저감 및 에너지 효율 향상을 위한 폐열회수 냉각시스템 개발
중소·중견기업 지원 필요성	o 환경규제의 강화추세에 따라 대부분 영세한 국내 염색가공업체(‘14년 903개)에 저가의 효율적 기술 공급 필요 - 환통법 실시에 따라 악취관리지역의 염색기에 대해 오염물질 사전예방 및 최적배출시스템 개발 필요 (‘21년부터 전지역 섬유업종 해당 예상) - 텐터 공정은 대기오염 측정항목 중 먼지, 벤젠, 포름알데히드 및 복합 악취를 배출 o 텐터의 경우, 설비와 국소배기장치의 풍량밸런스 조절실패로 에너지손실 및 잦은 화재로 인한 안전문제 대두 o 악취관련 민원이 다량 발생하고 있는 대구, 안산, 부산 등 섬유염색 집적단지 중심으로 우선 보급·확산 필요
글로벌경쟁력 확보 가능성	o 통합환경관리제도(환통법)에 대응하는 대기오염물질/악취 배출저감 및 에너지를 절감하는 최적가용기술(BAT)에 해당 o 대구 염색산업단지(136개 텐터 설비를 운영)에서만 2022년에는 10개 이상, 2023년에는 30대 이상으로 본 기술설비로의 교체수요가 발생할 것으로 예상

품목명	(4) 연포장 인쇄공정의 VOC 부하량 및 에너지 절감기능을 탑재한 배가스 재사용 통합시스템 개발
개념	o 연포장인쇄의 열풍건조공정에서 배출되는 고농도 휘발성유기화합물(VOC)이 포함된 배기가스를 재사용하고 배기가스 폐열회수를 통해 에너지 절감과 VOC 배출부하를 줄임으로써 환경통합관리제도에 적극적으로 대응
지원범위	o 고온·고압용 히트펌프 시스템 개발 o 온도·풍량·가스농도 측정 제어기술 개발 o 에너지 소모량 및 자동제어 기술개발을 통해 최종적으로 시제품 개발 및 통합시스템 적용
중소· 중견기업 지원 필요성	o (국내 시장규모) 인쇄코팅기는 영세한 업체부터 중견업체에 이르기 까지 매우 폭넓게 분포 (시장규모 약 2,000억원, 세계시장 8조원) o (기술수준) 중소·중견 인쇄 및 건조기 기술은 해외업체에 비해 수준이 낮고, 개발비용 부담이 곤란하여 개발 및 보급 여력이 다소 미흡
글로벌경쟁력 확보 가능성	o (규제대응) 인쇄 건조공정에서 발생되는 배기가스의 재사용을 통한 에너지 절감, VOC 배출부하 저감으로 국제 경쟁력 확보 - VOC 배출부하량 저감으로 환경통합관리제도하에 점차 강화되는 대기배출허용기준에 대한 기술 경쟁력 확보 - 에너지 절감에 따른 온실가스 감축 및 배출권거래제 연계 등 o (국내 전략) 기술개발 후 5년 이상된 기존 폐열회수 시스템을 설치한 100여개 업체 우선 교체 추진(국내에서 대상 시스템 적용대상업체는 약 2,000개 수준) - 배출권거래제연계(예 외부사업 등)를 통해 추가 수익성 확보 o (해외수출 전략) 유럽·미주 등의 선진국 시장으로 진출하기 위하여 VOC처리업체와 협력하여 신속한 개발품목의 시장진입 추진

품목명	(5) 전기 도금 공정의 폐수 저감 시스템 개발
개념	o 전기 도금은 각종 부품의 표면처리 중 대표적인 공정으로 산업폐수 발생량이 많으므로, 수세수 재활용 등 도금 용액 사용 및 폐수 발생을 최소화할 수 있는 시스템 개발
지원범위	o 액절공정, 수세공정 등의 폐수 저감 기술 개발 - 수세수 재활용을 위한 재활용 필터 개발 - 도금 용액 사용 최소화를 위한 도금 기술 개발
중소· 중견기업 지원 필요성	o 국내 금속표면처리를 위한 습식 표면 가공업체는 3천개 이상으로, 이 중 절반 정도가 중소기업(뿌리기업)으로 청정생산기술 투자 여력이 낮음 - 낮은 기술 축적 및 기술인력 부족으로 폐수 저감 등 비수익 분야에 대한 기술 개발 및 투자 부진
글로벌경쟁력 확보 가능성	o 중국의 환경 규제 강화가 예상되어 선제 대응이 필요하며, 자동차 부품 도금 분야에 규제가 실시될 경우 국내 기업의 시장 선점 가능 - 중국 자동차 시장 성장에 따라 부품 수입 시장도 확대 중이며, 중국의 수입 자동차 부품 중 국내 부품은 16%로 독일, 일본 다음임